**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** | | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»**  **Α.Μ. 63/2022**  ***(όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 905-906/2023 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ)***  **Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € ( με 24% ΦΠΑ)**  **CPV:**  **31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων**  **48514000-4 Πακέτα λογισμικού τηλεπρόσβασης**  **34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών**  **34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών** | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €** | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €** | |
|  | **ΟΜΑΔΑ Α**  **CPV: 31527200-8 ‘Φωτιστικά εξωτερικών χώρων’** | |  | |  |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ οδικού φωτισμού έως 55W | | ΤΕΜ | | 955 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ οδικού φωτισμού έως 80W | | ΤΕΜ | | 123 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ οδικού φωτισμού έως 110W | | ΤΕΜ | | 71 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ διαβάσεων με ιστό 0,8-1m | | ΤΕΜ | | 206 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 5 | ΙΣΤΟΣ 3,5m (περιλαμβάνει τοποθέτηση σε υπάρχων υποδομή) | | ΤΕΜ | | 34 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 6 | ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ με τοποθέτηση | | ΤΕΜ | | 1.149 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 7 | ΕΡΓΑΣΙΑ τοποθέτησης Φωτιστικών σωμάτων διαβάσεων | | ΤΕΜ | | 206 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 8 | ΕΡΓΑΣΙΑ τοποθέτησης φωτιστικών | | ΤΕΜ | | 1.149 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 9 | ΕΡΓΑΣΙΑ αποξήλωσης φωτιστικών | | ΤΕΜ | | 1.149 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 10 | ΕΡΓΑΣΙΑ αποξήλωσης βραχιόνων | | ΤΕΜ | | 1.149 |  |  | |
|  |  | |  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α** |  | |
|  | **ΟΜΑΔΑ Β**  **CPV: 48514000-4 ‘Πακέτα λογισμικού τηλεπρόσβασης’** | |  | |  |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 11 | ΣΥΣΤΗΜΑ παρακολούθησης φωτιστικών SOFTWARE & HARDWARE | | ΤΕΜ | | 1 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 12 | ΚΕΡΑΙΕΣ επικοινωνία φωτιστικών σωμάτων | | ΤΕΜ | | 1.149 |  |  | |
|  |  | |  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β** |  | |
|  | **ΟΜΑΔΑ Γ**  **CPV: 34922100-7 ‘Υλικά σήμανσης οδών’** | |  | |  |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 13 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE) | | Μ2 | | 136,50 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 14 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (0,60εκατ, Φ45) τύπου 3 | | ΤΕΜ | | 300 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 15 | ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm( 2 ‘’), ύψους 3,30 μ | | ΤΕΜ | | 300 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 16 | ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm( 3 ‘’), ύψους 4,5μ | | ΤΕΜ | | 260 |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 17 | Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες (μάτια γάτας) | | ΤΕΜ | | 9.750 |  |  | |
|  |  | |  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ** |  | |
|  | **ΟΜΑΔΑ Δ**  **CPV: 34922000-6 ‘Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών’** | |  | |  |  |  | |
| ΑΡΘΡΟ 18 | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ εγκάρσιων λωρίδων,συμβόλων, σημάτων, κλπ. Με ανάγλυφο αντιολισθηρό θερμοπλαστικό υλικό πάχους 3 χιλιοστών. | | Μ2 | | 4.376,35 |  |  | |
|  |  | |  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ** |  | |
|  |  | |  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ**  **(ΟΜΑΔΑ: Α+Β+Γ+Δ)** |  | |
|  |  | |  | |  | **ΦΠΑ 24%** |  | |
|  |  | |  | |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  | |